Format version = 0x0002
Версия controller firmware = 10.9GE
Версия servo firmware = 02.8K
Версия overley firmware = 10.9GE
Версия surface format = B4.01E
Версия read channel firmware = 02.37A  
Количество пластин = 1
Количество физических головок = 2
Количество используемых головок = 2
Карта используемых головок = 0 1
Тип накопителя = Desktop 3.5 Inch
Количество зон = 21
Количество servo wedges = 180
Количество треков в SA = 64
Обороты двигателя = 7215
Количество треков в UA = 83936
Cylinder skew = 20
Head skew = 50
Cluster Skew = 68
Code Residence = 5
Тип PCBA = Entek
Тип интерфейса = Serial ATA
Установленная память = 0Mb
 
Информация о комплектующих
Controller chip Vendor = 0x0000
Controller chip rev = 0x31B2
MicroP Vendor = 0x0000
MicroP Rev = 0x31B2
Channel Chip Vendor = 0x0046
Channel chip Rev = 0x0021
Preamp Vendor = 0x0001
Preamp Rev = 0x0004
Power IC vendor = 0x0000
Power IC Rev = 0x0000
 
Информация о ECC корекции
No. of interleaves in OTF ECC corr = 1
Number of bytes corrected by OTF = 22
Number of bytes corrected by FW burst corr = 43
No. of ecc bytes in read/write long sector = 50
 
Информация о формате
Tracks per inch (in KTPI) = 85
Area density = 165Gb
Drive Format Type = 1
 
Код производителя пластин - U
Код производителя головок - U
 