LBA=0的修复方法：
执行Ctrl + Z将出现如下提示：
F3 T>
然后输入:
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 Enter即可；
执行完毕断开硬盘电源修复完毕；
三：硬盘驱动器无法准备就绪，驱动器状态显示灯处于“忙”状态
首先将硬盘电路板拆掉，连接指令线与数据线，通电后执行如下命令：
Ctrl + Z
F3 T>
   LED:000000CC FAddr:0025BF67
   your drive is bussy!
F3 T>/2
F3 2>
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.138 msecs
F3 2>
不要断电，将电路板安装到盘体上，输入以下命令：
F3 2>U
返回信息:Spin Up Complete
Elapsed Time 7.242 secs
F3 2>
F3 T>/1
F3 1>N1
返回信息:this is a S.M.A.R.T. erase
关闭硬盘电源，然后打开电源；

执行：CTRL+Z
     F3 T>i4,1,22
信息:this is G-list erase
关闭硬盘电源，然后打开电源；
CTRL+Z on terminal
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 Enter
不开心(497179758) 23:30:46
经测试清除后硬盘扇区数据全部填写为0，不可恢复数据。
F：/T>M0，0，8，0，0，0，0，22 回车。    2个小时后。查看起始扇区 没有数据。断电，挂从盘，接

SATA 2 口，已经无坏道。坏道修复完毕。
qwert(875527142) 23:31:30
这个有了 有一个NOT什么的后面忘了  
不开心(497179758) 23:31:50
ES.2和一些7200.11的盘在指令模式下显示LED：00000000CC错误，硬盘状态一直显示忙，参数也不能识别

。对于这种ES.2的盘修复方法与7200.11的盘有一些不同。
    1。首先将盘和终端按说明书的中连接方法连接好，并在装入管理中选择7200.11系列
    2。进入指令模式，断电开电，然后不停的按CTRL+Z 会有“F3 T>”显示出来
    3。这时需要用镊子短接电路上的两个点，如果成功，会显示“INVAILD COMMAND INPUT”，否则，会

显示“LED：00000000CC”，之后再输入指令将无效，重复2，3步至到成功。
    4。如果第三步成功，接着回到2级模式下，输入Z指令，完成以后，再输入U指令，正常完成就回到1

级模式输入N1。如果正常完成就可以断电。开电后，硬盘就可以就绪。
    5。接着修复容量就可以完成。


F3 T>m0,6,2,,,,,22
重建缺陷
F3 T>m0,8,2,1,1,,,22
低级格式化 ，简单SF

检测磁头好坏
T>7
7>X 
 

No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.015 secs
F3 2>
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 3.624 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
LED:000000CC FAddr:0024E4A3

表征现象检测不到，尝试复位SMART出错，提示如下：
F3 1>N1
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
LED:000000CC FAddr:0024E4A3

解决过程：F3 T>/2
F3 2>Z
F3 2>U
F3 2>/
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>/1
F3 1>N1
这个时候就可以清SMART了，如果不做m0,2,2,,,,22的话清不过。
前面的步骤就是在修忙，只不过不用断开电机和板的链接，直接输入指令就可以了（如果断开就会出现No

HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5下面的一串错了）。
清过SMART后照样还是显示忙，这个时候不用管它，直接断电、加电就OK了。

