Модель:                    ST9810A
Версия микропрограммы:     40.40.01
Серийный #:                FL432929

Всего секторов в CHS:      1584576
Текущие параметры CHS:     1572/16/63
Всего секторов в LBA:      1584968  (773 Mb)

Предел LBA:                не поддерживается
Адресация LBA48:           не поддерживается
Уровень шума:              не поддерживается
Парольная защита:          не поддерживается
Поддерживаемый старндарт:  ATA-1

Предельные режимы обмена:  MWDMA-2  PIO-4
Установленный режим DMA:   MWDMA-0