Detecting next track.................... : Ok
Block 1, 0x163F1 : 0x1 : 0x0 (0x188)
CERT code reading....................... : Ok

CERT tables reading...
Detecting CERT tables position...
Detecting CERT tables position.......... : 0x163F3 : 0x0 : 0x188 (0x18)
CERT tables reading..................... : Ok
 
Detecting ATA Overlay position...

Terminal : detecting SA bounds...
SA bounds identified
ATA Overlay (0)......................... : 0x163F5 : 0x0 : 0x0 (0x6F)
ATA Overlay (1)......................... : 0x163F5 : 0x0 : 0x89 (0x13)

ATA Overlay (0) reading...
ATA Overlay (0) reading................. : Ok

ATA Overlay (1) reading...
ATA Overlay (1) reading................. : Ok

App code reading...

Initializing Safe Mode...

Switching HDD power supply OFF

Switching HDD power supply ON
Switching into Safe mode................ : Ok

HDD SpinUp.............................. : Ok

Reading boot SA elements...
Result.................................. : Ok
Detecting App code parameters...
Detecting App code parameters........... : Ok
App cylinder............................ : 0x163A3
App length.............................. : 0x238
App buffer.............................. : 0x60

Terminal : detecting SA bounds...
Detection of SA bounds by MUX
SA bounds identified
App code reading........................ : Ok

Initializing Safe Mode...

Switching HDD power supply OFF

Switching HDD power supply ON
Switching into Safe mode................ : Ok
ROM: TONKA15, S.68 
Reading ROM............................. : Ok

Result.................................. : Ok



Test  : ROM reading (terminal)
ROM file type............ : Programmer image
DB file.................. : <root>/Seagate U5, Baracuda XX/Barracuda 7200.9 Tonka2/ST3200827AS 3.AAH 5ND4RKJM/ROM/ROM.bin

Initializing Safe Mode...

Switching HDD power supply OFF

Switching HDD power supply ON
Result.................................. : Ok


Terminal : detecting SA bounds...
Detection of SA bounds by MUX
SA bounds identified
