Выбрано семейство....................... : Barracuda 7200.8 Tonka
Выбрана модель.......................... : ST3300831AS
Модель по паспорту...................... : ST3200826A                              

Текущие настройки утилиты устарели!

Загрузка значений настроек по умолчанию!
Для проверки и сохранения вызовите диалог "Настройки утилиты" и нажмите OK!

Определение скорости COM порта HDD...... : 9600


Скорость передачи данных по COM порту установлена в 921000


Тест  : Сохранение лоадера
Файл профиля HDD......... : D:\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.8 Tonka\ST3200826A-3.02-3ND0F795\Data\LDR\SgLDR.ldr
Будут сохранены.......... : ROM, App, CERT code, CERT tables, Ovl 0, Stuff, DRV cfg

Чтение DRV cfg...
Чтение DRV cfg.......................... : Ok

Чтение Stuff...
Определение координат Stuff...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
Результат............................... : Ok
Цилиндр Stuff........................... : 0x1619A
Vendor Data start....................... : 0x14
PN...................................... : 100353179
Чтение Stuff............................ : Ok

Чтение CERT code...
 
Попытка загрузить CERT
Результат............................... : Ok
CERT Rev................................ : .091
Идекс цилиндра CERT..................... : 0x32
Длина CERT.............................. : 0x3A8
 

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
Блок 0, 0x16192 : 0x0 : 0x0 (0x2C9)
Определение следующего трека............ : Ok
Блок 1, 0x16192 : 0x1 : 0x0 (0xDF)
Чтение CERT code........................ : Ok

Чтение CERT tables...
Определение координат CERT tables...
Определение координат CERT tables....... : 0x16194 : 0x0 : 0xDF (0x16)
Чтение CERT tables...................... : Ok
 
Определение координат ATA Overlay...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
ATA Оверлей (0)......................... : 0x16196 : 0x0 : 0x0 (0x7A)

Чтение ATA Overlay (0)...
Чтение ATA Overlay (0).................. : Ok

Чтение App code...

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok

HDD SpinUp.............................. : Ok

Загрузка элементов boot SA...
Результат............................... : Ok
Определение параметров App code...
Определение параметров App code......... : Ok
Цилиндр App............................. : 0x16144
Длина App............................... : 0x1A0
Буфер App............................... : 0x60

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены
Чтение App code......................... : Ok

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok
ROM: TONKA, S.00 
OK
OK
OK
OK
OK
Чтение ПЗУ.............................. : Ok

Результат............................... : Ok

