Detect Type ---------- OK 

Cyl Max: 164367

Head Count: 2

FW Wersion: MH000D1 

Vendor: TOSHIBA 

Model HDD: MK6461GSY  

Zone Table Read:.........OK

Physical Capasity: 492189256 = 234,69 Gb



G-List Def Count: 862





--------------------------------- Task Begin --------------------------------

15.48.46

-----------------------------------------------------------------------------

Module: 33     Length: 1      Header: WC        Header RD: WC        Read OK    

Module: 34     Length: 1      Header: RC        Header RD: RC        Read OK    

Module: 44     Length: 1      Header: SG        Header RD: SG        Read OK    

Module: 56     Length: 1      Header: MN        Header RD: MN        Read OK    

Module: 92     Length: 1      Header: CO        Header RD: CO        Read OK    

Module: 95     Length: 1      Header: HT        Header RD: HT        Read OK    

Module: 98     Length: 1      Header: SO        Header RD: SO        Read OK    

Module: 9A     Length: 1      Header: SN        Header RD: SN        Read OK    

Module: 9B     Length: 1      Header: WO        Header RD: WO        Read OK    

Module: 9C     Length: 1      Header: HG        Header RD: HG        Read OK    

Module: A2     Length: 1      Header: SV        Header RD: SV        Read OK    

Module: A5     Length: 4      Header: RZ        Header RD: RZ        Read OK    

Module: A7     Length: 1      Header: SE        Header RD: SE        Read OK    

Module: A8     Length: 1      Header: KT        Header RD: KT        Read OK    

Module: A9     Length: 3      Header: BW        Header RD: BW        Read OK    

Module: AA     Length: 2      Header: TO        Header RD: TO        Read OK    

Module: AD     Length: 1      Header: DO        Header RD: DO        Read OK    

Module: AE     Length: 1      Header: HC        Header RD: HC        Read OK    

Module: AF     Length: 2      Header: DH        Header RD: DH        Read OK    

Module: B1     Length: 1      Header: WN        Header RD: WN        Read OK    

Module: B3     Length: 1      Header: FT        Header RD: FT        Read OK    

Module: B5     Length: 1      Header: CS        Header RD: CS        Read OK    

Module: B6     Length: 1      Header: MS        Header RD: MS        Read OK    

Module: BB     Length: 27     Header: SH        Header RD: SH        Read OK    

Module: BD     Length: 2      Header: ZF        Header RD: ZF        Read OK    

Module: C1     Length: 1      Header: GO        Header RD: GO        Read OK    

Module: C4     Length: 1      Header: DL        Header RD: DL        Read OK    

Module: C5     Length: 1      Header: VC        Header RD: VC        Read OK    

Module: C6     Length: 1      Header: VG        Header RD: VG        Read OK    

Module: C7     Length: 1      Header: PO        Header RD: PO        Read OK    

Module: C8     Length: 1      Header: HM        Header RD: HM        Read OK    

Module: C9     Length: 1      Header: OV        Header RD: OV        Read OK    

Module: CB     Length: 1      Header: DP        Header RD: DP        Read OK    

Module: CD     Length: 1      Header: LO        Header RD: LO        Read OK    

Module: D0     Length: 1      Header: AU        Header RD: AU        Read OK    

Module: D1     Length: 1      Header: FR        Header RD: FR        Read OK    

Module: D4     Length: 1      Header: RB        Header RD: RB        Read OK    

Module: D6     Length: 1      Header: TG        Header RD: TG        Read OK    

Module: D7     Length: 6      Header: NC        Header RD: NC        Read OK    

Module: D8     Length: 7      Header: VP        Header RD: VP        Read OK    

Module: D9     Length: 1      Header: TP        Header RD: TP        Read OK    

Module: DA     Length: 5      Header: OM        Header RD: OM        Read OK    

Module: DB     Length: 1      Header: SD        Header RD: SD        Read OK    

Module: DD     Length: 64     Header: None      Header RD: 00        Read OK    

Module: E0     Length: 12     Header: None      Header RD: CA        Read OK    

Module: E1     Length: 12     Header: None      Header RD: CB        Read OK    

Module: E2     Length: 12     Header: None      Header RD: CC        Read OK    

Module: E3     Length: 12     Header: None      Header RD: CD        Read OK    

Module: F0     Length: 1      Header: Header RD: NT        Read OK    

Module: F1     Length: 3      Header: LS        Header RD: LS        Read OK    

Module: F2     Length: 1      Header: Header RD: RV        Read OK    

Module: F4     Length: 1      Header: WD        Header RD: WD        Read OK    

Module: F5     Length: 8      Header: None      Header RD: DE        Read OK    

------------------------------- Task Completed ------------------------------

15.48.48

-------------------------------- ALL Module OK ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------







HDD FW INFO:

-----------------------------------------------------------------------------

Family: 25-xx61GSYN

Model: TOSHIBAMK2561GSYN

SA Cyl: 128

SA SPT: 1993

FW Version: MH000D1

Head Count: 2

-----------------------------------------------------------------------------





Action: G-List Size.............................................. OK!


