Здесь собраны ответы на популяные вопросы по программе HDDScan
Ответы разбиты по группам

ИНТЕРФЕЙС
1. в левом верхнем углу экрана выводится число, это глюк программы, но найти я его пока не могу
2. задержки подобраны исходя из размера блока для тестирования в 256-ть секторов
3. верификация не идет с блоком для тестирования больше 256-ти, это ограничение Windows
4. для USB-девайсов функция Verify обычно работает неправильно
5.функция Erase прописывает девайс нулями, будте внимательны, не сотрите свои данные, после стирания восстановить их будет невозможно


SMART
1. SMART не отображается для USB-HDD
2. SMART для SCSI-HDD пока не полный
3. для IDE, если все атрибуты в норме они будут зеленого цвета, желтым подсвечиваются наиболее критичные атрибуты, значение которых отошло от нормы, красным подсвечиваются атрибуты значение которых сильно отошло от нормы
4.если у Вас помечен желтым атрибут 199, поменяйте шлейф (значение RAW атрибута это не уменьшит, но дальнейшее увеличение должно прекратиться, если же нет, то у винта серьезные проблемы)
5. если у Вас помечен желтым атрибут 5, то на винте появились бэд-сектора, которые были скрыты в G-List
6. если у Вас помечены желтым атрибуты 196, 197, 198, то на винте появились кандидаты в бэд-сектора
7. если у Вас помечены желтым атрибуты 191, 221, то сработал датчик удара
8. если у Вас помечены желтым, а тем более красным, атрибуты 194, 231, то поставьте охлаждение на винт
9. SMART не будет отображаться если включена мониторилка типа DTemp или Speedfan (в момент просмотра SMART)


ДРУГОЕ
1. вкладка IDE features не будет отображаться для винтов подключенных на дополнительные PCI и USB  IDE и RAID-контроллеры, это связано с тем, что они не отрабатывают API-команду которую использует программа
2. если драйв не поддерживает какую либо фичу, то во вкладке IDE features будет написано, например : "Automatic Acoustic Management not Supported" и кнопки будут заблокированы
3. некоторые винты Seagate по умолчание не поддерживают AAM и APM