Format version = 0x0002
Версия controller firmware = 20.1UP
Версия servo firmware = 0B.38
Версия overley firmware = 20.1VP
Версия surface format = A1.005
Версия read channel firmware = A1.1813B
Количество пластин = 4
Количество физических головок = 8
Количество используемых головок = 8
Карта используемых головок =  0 1 2 3 4 5 6 7
Тип накопителя = Desktop 3.5 Inch
Количество зон = 21
Количество servo wedges = 392
Количество треков в SA = 192
Обороты двигателя = 5400
Количество треков в UA = 0
Cylinder skew = 50
Head skew = 93
Cluster Skew = 156
Code Residence = 5
Тип PCBA = Entek
Тип интерфейса = Serial ATA
Установленная память = 64Mb
 
Информация о комплектующих
Controller chip Vendor = 0x0000
Controller chip rev = 0x7412
MicroP Vendor = 0x0000
MicroP Rev = 0x7412
Channel Chip Vendor = 0x0039
Channel chip Rev = 0x0023
Preamp Vendor = 0x0000
Preamp Rev = 0x0003
Power IC vendor = 0x0000
Power IC Rev = 0x2100
 
Информация о ECC корекции
No. of interleaves in OTF ECC corr = 4
Number of bytes corrected by OTF = 26
Number of bytes corrected by FW burst corr = 185
No. of ecc bytes in read/write long sector = 245
 
Информация о формате
Tracks per inch (in KTPI) = 0
Area density = 753Gb
Drive Format Type = 0
 
Код производителя пластин - F
Код производителя головок - D
 
Конфигурация накопителя
Format version = 0x0101
DCM Selection = 0x0001
cur_stroke = 0x0001
phy_heads = 0x0008
used_heads = 00008
cur_capacity = 0xA9CF
max_fmt_LBAs = 5861431296 - 3001Gb
target_capacity = 0x0001
max_target_LBAs = 5860533175 - 3000Gb
hq_capacity = 0x0001
max_HQ_LBAs = 5861431296 - 3001Gb
final_capacity = 0x0001
z0_dtpi = 0x0003A365
z0_kfci = 0x028F5C25
cur_svo_TPI = 0x000445C0
cur_data_TPI_0 = 0x0004F0A6
cur_data_TPI_1 = 0x0004CE78
cur_data_TPI_2 = 0x000492A7
cur_data_TPI_3 = 0x000445C0
cur_data_TPI_4 = 0x0004B4D5
cur_data_TPI_5 = 0x000492A7
cur_data_TPI_6 = 0x00047905
cur_data_TPI_7 = 0x0004CE78
cur_data_TPI_8 = 0x00000000
cur_data_TPI_9 = 0x00000000
cur_KFCI_0 = 0x7536
cur_KFCI_1 = 0x7700
cur_KFCI_2 = 0x7536
cur_KFCI_3 = 0x737A
cur_KFCI_4 = 0x71B3
cur_KFCI_5 = 0x7700
cur_KFCI_6 = 0x7536
cur_KFCI_7 = 0x7700
cur_KFCI_8 = 0x0000
cur_KFCI_9 = 0x0000
max_LBA_for_head_0 = 732579120 - 375Gb
max_LBA_for_head_1 = 743770944 - 380Gb
max_LBA_for_head_2 = 732579120 - 375Gb
max_LBA_for_head_3 = 721746144 - 369Gb
max_LBA_for_head_4 = 710634960 - 363Gb
max_LBA_for_head_5 = 743770944 - 380Gb
max_LBA_for_head_6 = 732579120 - 375Gb
max_LBA_for_head_7 = 743770944 - 380Gb
max_LBA_for_head_8 = 0 - 0Gb
max_LBA_for_head_9 = 0 - 0Gb
max_user_cyls_for_head_0 = 0x0004D8A6
max_user_cyls_for_head_1 = 0x0004C9A5
max_user_cyls_for_head_2 = 0x000482D4
max_user_cyls_for_head_3 = 0x0004456A
max_user_cyls_for_head_4 = 0x00049F49
max_user_cyls_for_head_5 = 0x0004760A
max_user_cyls_for_head_6 = 0x00046639
max_user_cyls_for_head_7 = 0x0004BC31
max_user_cyls_for_head_8 = 0x00000000
max_user_cyls_for_head_9 = 0x00000000
max_virt_cyls_for_head_0 = 0x0004E241
max_virt_cyls_for_head_1 = 0x0004D3E4
max_virt_cyls_for_head_2 = 0x00048C55
max_virt_cyls_for_head_3 = 0x00044EB2
max_virt_cyls_for_head_4 = 0x0004A903
max_virt_cyls_for_head_5 = 0x00047F3F
max_virt_cyls_for_head_6 = 0x00046F81
max_virt_cyls_for_head_7 = 0x0004C624
max_virt_cyls_for_head_8 = 0x00000000
max_virt_cyls_for_head_9 = 0x00000000
rsvd_svo_cyls = 0x0180
rsvd_data_cyls = 0x00C0
max_user_svo_cyls = 0x00045785
max_svo_cyls = 0x00046080
trks_per_clstr_svo = 0x0080
trks_per_clstr_rsvd = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_0 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_1 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_2 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_3 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_4 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_5 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_6 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_7 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_8 = 0x0000
trks_per_clstr_for_head_9 = 0x0000
HdMap TPI = 0x1F 0x12 0x22 0x09 0x21 0x30 0x23 0x20
HdMap Capacity = 0x06 0x05 0x06 0x07 0x08 0x05 0x06 0x05