Format version = 0x0002
Версия controller firmware = 65.6KK
Версия servo firmware = 05.0L
Версия overley firmware = 65.6KK
Версия surface format = EX.A01
Версия read channel firmware = G.00009A
Количество пластин = 1
Количество физических головок = 2
Количество используемых головок = 2
Карта используемых головок =  0 1
Тип накопителя = Mobile 2.5 Inch
Количество зон = 21
Количество servo wedges = 248
Количество треков в SA = 256
Обороты двигателя = 5400
Количество треков в UA = 0
Cylinder skew = 33
Head skew = 78
Cluster Skew = 112
Code Residence = 5
Тип PCBA = Entek
Тип интерфейса = Serial ATA
Установленная память = 16Mb
 
Информация о комплектующих
Controller chip Vendor = 0x0000
Controller chip rev = 0x7412
MicroP Vendor = 0x0000
MicroP Rev = 0x7412
Channel Chip Vendor = 0x0039
Channel chip Rev = 0x0023
Preamp Vendor = 0x0001
Preamp Rev = 0x0000
Power IC vendor = 0x0000
Power IC Rev = 0x0000
 
Информация о ECC коррекции
No. of interleaves in OTF ECC corr = 4
Number of bytes corrected by OTF = 26
Number of bytes corrected by FW burst corr = 185
No. of ecc bytes in read/write long sector = 245
 
Информация о формате
Tracks per inch (in KTPI) = 0
Area density = 321Gb
Drive Format Type = 0
 
Код производителя пластин - L
Код производителя головок - W
 
Конфигурация накопителя
Format version = 0x0300
DCM Selection = 0x0001
cur_stroke = 0x0001
used_heads = 00002
phy_heads = 0x0002
max_fmt_LBAs = 632840544 - 324Gb
max_target_LBAs = 625142447 - 320Gb
target_capacity = 0x0001
hq_capacity = 0x0001
max_HQ_LBAs = 632840544 - 324Gb
final_capacity = 0x0001
zone_count = 20
 
max_LBA_for_head_0 = 332680320 - 170Gb
Head 0 Zone TPI = 0x09 0x09 0x09 0x09 0x09 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x08 0x09 0x09 0x09 0x09 
Head 0 Zone Cap = 0x0A 0x09 0x06 0x05 0x04 0x03 0x02 0x02 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x02 0x02 
 
max_LBA_for_head_1 = 300160224 - 153Gb
Head 1 Zone TPI = 0x0F 0x0D 0x0C 0x0B 0x0A 0x09 0x09 0x08 0x08 0x08 0x09 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0F 0x10 0x12 0x14 
Head 1 Zone Cap = 0x0F 0x0E 0x0E 0x0E 0x0E 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 0x0C 
 
max_LBA_for_head_2 = 0 - 0Gb
Head 2 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 2 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 
max_LBA_for_head_3 = 0 - 0Gb
Head 3 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 3 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 
max_LBA_for_head_4 = 0 - 0Gb
Head 4 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 4 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 
max_LBA_for_head_5 = 0 - 0Gb
Head 5 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 5 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 
max_LBA_for_head_6 = 0 - 0Gb
Head 6 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 6 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 
max_LBA_for_head_7 = 0 - 0Gb
Head 7 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 7 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 
max_LBA_for_head_8 = 0 - 0Gb
Head 8 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 8 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 
max_LBA_for_head_9 = 0 - 0Gb
Head 9 Zone TPI = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Head 9 Zone Cap = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
 