Format version = 0x0001
Версия controller firmware = 08.92C
Версия servo firmware = 01.B1
Версия overley firmware = 08.92C
Версия surface format = YA.02E
Версия read channel firmware = 09.10H  
Количество пластин = 1
Количество физических головок = 1
Количество используемых головок = 1
Карта используемых головок = 
Тип накопителя = Desktop 3.5 Inch
Количество зон = 21
Количество servo wedges = 164
Количество треков в SA = 64
Обороты двигателя = 7200
Количество треков в UA = 83936
Cylinder skew = 22
Head skew = 40
Cluster Skew = 60
Code Residence = 5
Тип PCBA = Entek
Тип интерфейса = Parallel ATA
Установленная память = 0Mb
 
Информация о комплектующих
Controller chip Vendor = 0x0000
Controller chip rev = 0x6401
MicroP Vendor = 0x0000
MicroP Rev = 0x6401
Channel Chip Vendor = 0x0006
Channel chip Rev = 0x0020
Preamp Vendor = 0x0001
Preamp Rev = 0x0004
Power IC vendor = 0x0000
Power IC Rev = 0x0000
 
Информация о ECC коррекции
No. of interleaves in OTF ECC corr = 1
Number of bytes corrected by OTF = 30
Number of bytes corrected by FW burst corr = 58
No. of ecc bytes in read/write long sector = 65
 
Информация о формате
Tracks per inch (in KTPI) = 85
Area density = 80Gb
Drive Format Type = 0
 
Код производителя пластин - K
Код производителя головок - M
 