Passport HDD
POKER       : ARES 64
Name        : 0X0882              
Size        : SG-0X0882-24951-3CH-ADE4 A00  
Serial      : F1F1YQLE
Model       : 2F040L0710651
Code        : VAM51JJ0
IDE Label   : B2FFA
HDA         : 51A
PSBA        : 06A
None        : L116
None1       : P671A
None2       :             
None3       : PGT AR C15  

Cheek sum
ROM           : FC3D

The information on details and label

hda_sn      F1F1YQLE            
media_ven   M                   
motor_ven   G                   
pcba_config F06A                
head_ven    J                   
hda_module  FF71A               
preamp_ven  B                   
hsa_cfg     V                   
hda_stat    NB                  
motor_label MFMAVGBBB34971      
media_label D35018MN0E3193      
act_stat    NB                  
hsa_sn      FBJ02V26            
stw_stat    0                   
pcba_stat   NB                  
pcba_pn     B2FFA               
pcba_sn     MABCQHMZ            
vcm_label   ZA0BP347            
ramp_label  LNBZK63475          
latch_label LNBZK63475          
datecode    Z9999               
hsa_exp     0                   
awa_cnt     0                   
stw_sw_rev  LL108.8F            

Cheek sum
ROM in Loader : FC3D

MxHelp ver. 0.71 beta.  http://hddutil.icentre.ru
mail: vyacheslav@infocentre.khakasnet.ru
