Выбрано семейство....................... : Momentus (Mercury)
Выбрана модель.......................... : ST9808211A
Модель по паспорту...................... : ST9100825A                              
Определение скорости COM порта HDD...... : 9600


Скорость передачи данных по COM порту установлена в 921000


Тест  : Сохранение лоадера
Файл профиля HDD......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\Momentus (Mercury)\ST9100825A-3.05-5PL0HFPR\Data\LDR\SgLDR.ldr
Будут сохранены.......... : ROM, App, CERT code, CERT tables, Ovl 0, Stuff, DRV cfg

Чтение DRV cfg...
Чтение DRV cfg.......................... : Ok

Чтение Stuff...
Определение координат Stuff...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
Результат............................... : Ok
Цилиндр Stuff........................... : 0x27D
Vendor Data start....................... : 0x1B
PN...................................... : 100400338
Чтение Stuff............................ : Ok

Чтение CERT code...
 
Попытка загрузить CERT
Результат............................... : Ok
CERT Rev................................ : 022
Идекс цилиндра CERT..................... : 0x1F
Длина CERT.............................. : 0x408
 
Блок 0, 0x273 : 0x0 : 0x0 (0x31A)
Определение следующего трека............ : Ok
Блок 1, 0x273 : 0x1 : 0x0 (0xEE)
Чтение CERT code........................ : Ok

Чтение CERT tables...
Определение координат CERT tables...
Определение координат CERT tables....... : 0x277 : 0x0 : 0x18D (0x17)
Чтение CERT tables...................... : Ok
 
Определение координат ATA Overlay...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
ATA Оверлей (0)......................... : 0x279 : 0x0 : 0x0 (0x80)

Чтение ATA Overlay (0)...
Чтение ATA Overlay (0).................. : Ok

Чтение App code...

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok

HDD SpinUp.............................. : Ok

Загрузка элементов boot SA...
Результат............................... : Ok
Определение параметров App code...
Определение параметров App code......... : Ok
Цилиндр App............................. : 0x245
Длина App............................... : 0x234
Буфер App............................... : 0x60

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены
Чтение App code......................... : Ok

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok
ROM: MERC2, 3.05 
OK
OK
OK
OK
OK
Чтение ПЗУ.............................. : Ok

Результат............................... : Ok

