Выбрано семейство....................... : Momentus (Mercury)
Выбрана модель.......................... : ST9808211A
Модель по паспорту...................... : ST960822A                               
Определение скорости COM порта HDD...... : 9600


Исполнение пользовательской команды..... : Показать зонное распределение

Скорость передачи данных по COM порту установлена в 921000


Тест  : Сохранение лоадера
Файл профиля HDD......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\Momentus (Mercury)\ST960822A-3.02-3LF1JDFH\Data\LDR\SgLDR.ldr
Будут сохранены.......... : ROM, App, CERT code, CERT tables, Ovl 0, Stuff, DRV cfg

Чтение DRV cfg...
Чтение DRV cfg.......................... : Ok

Чтение Stuff...
Определение координат Stuff...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
Результат............................... : Ok
Цилиндр Stuff........................... : 0xC9BD
Vendor Data start....................... : 0x14
PN...................................... : 100361685
Чтение Stuff............................ : Ok

Чтение CERT code...
 
Попытка загрузить CERT
Результат............................... : Ok
CERT Rev................................ : 047
Идекс цилиндра CERT..................... : 0x32
Длина CERT.............................. : 0x3B8
 

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
Блок 0, 0xC9B5 : 0x0 : 0x0 (0x1F2)
Определение следующего трека............ : Ok
Блок 1, 0xC9B5 : 0x1 : 0x0 (0x1C6)
Чтение CERT code........................ : Ok

Чтение CERT tables...
Определение координат CERT tables...
Определение координат CERT tables....... : 0xC9B7 : 0x0 : 0x1C6 (0x16)
Чтение CERT tables...................... : Ok
 
Определение координат ATA Overlay...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
ATA Оверлей (0)......................... : 0xC9B9 : 0x0 : 0x0 (0x7C)

Чтение ATA Overlay (0)...
Чтение ATA Overlay (0).................. : Ok

Чтение App code...

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok

HDD SpinUp.............................. : Ok

Загрузка элементов boot SA...
Результат............................... : Ok
Определение параметров App code...
Определение параметров App code......... : Ok
Цилиндр App............................. : 0xC967
Длина App............................... : 0x1A0
Буфер App............................... : 0x60

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены
Чтение App code......................... : Ok

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok
ROM: MERCURY, 3.02 
OK
OK
OK
OK
OK
Чтение ПЗУ.............................. : Ok

Результат............................... : Ok

