Модель:                    ST9096A
Версия микропрограммы:     07.07.03
Серийный #:                00KM638919

Всего секторов в CHS:      166600
Текущие параметры CHS:     980/10/17 (80 Mb)

Предел LBA:                не поддерживается
Адресация LBA48:           не поддерживается
Уровень шума:              не поддерживается
Парольная защита:          не поддерживается
Поддерживаемый старндарт:  ATA-1

Предельные режимы обмена:  MWDMA--1  PIO-2
Установленный режим DMA:   не определен