Параметры накопителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИГУРАЦИИ:
          ATA устройство
          Несьемное устройство и/или контроллер

Логических цилиндров........................................ 16383
Логических секторов в треке................................. 63
Логических головок.......................................... 16
Модель...................................................... WDC WD1600JS-00MHB0
Серийный номер..............................................      WD-WCANM7463240
Версия микропрограммы....................................... 02.01C03

Максимальный размер блока для команд READ/WRITE MULTIPLE.... 16

ВОЗМОЖНОСТИ:
          Значения таймера остановки
          IORDY............................................. Поддерживается
          Режим LBA......................................... Поддерживается
          Режим DMA......................................... Поддерживается

ТЕКУЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
          Цилиндров......................................... 16 383
          Головок........................................... 16
          Секторов.......................................... 63
          Емкость........................................... 16 514 064 Секторов (8 063,5 Mb)
          Емкость, доступная в режиме LBA................... 268 435 455 Секторов (131 072 Mb)
          Емкость, доступная в режиме LBA 48................ 312 581 808 Секторов (152 627,8 Mb)

ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ DMA
          Multiword DMA Mode 0
          Multiword DMA Mode 1
          Multiword DMA Mode 2
Активный режим DMA.......................................... Multiword DMA Mode 2

ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ Ultra DMA/33
          Ultra DMA/33 Mode 0
          Ultra DMA/33 Mode 1
          Ultra DMA/33 Mode 2
          Ultra DMA/33 Mode 3
          Ultra DMA/33 Mode 4
          Ultra DMA/33 Mode 5
          Ultra DMA/33 Mode 6
Текущий режим Ultra DMA/33.................................. [none]

Текущий PIO Mode
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАСШИРЕННЫЕ PIO Mode
          PIO MODE 3
          PIO MODE 4

Минимальное время цикла..................................... 120 ns
Рекомендуемое время цикла Multiword DMA..................... 120 ns
Минимальное время PIO цикла без управления потоком.......... 120 ns
Минимальное время PIO цикла c IORDY......................... 120 ns

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
          ATA - 3
          ATA - 4
          ATA - 5
          ATA - 6

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НАБОРЫ КОМАНД
          S.M.A.R.T функции
          Управление безопасностью

СИСТЕМА ПАРОЛИРОВАНИЯ ВИНЧЕСТЕРОМ........................... Поддерживается
флаги состояния :
          пароль установлен................................. NO
          винчестер заблокирован............................ NO
          винчестер заморожен............................... NO
          счетчик неверных паролей превышен................. NO
          поддержка расширенного стирания................... NO
          уровень защиты.................................... HIGH
Master code................................................. FFFE
