Определение следующего трека............ : Ok
Блок 1, 0x160B3 : 0x1 : 0x0 (0x1A8)
Чтение CERT code........................ : Ok

Чтение CERT tables...
Определение координат CERT tables...
Определение координат CERT tables....... : 0x160B5 : 0x0 : 0x1A8 (0x17)
Чтение CERT tables...................... : Ok
 
Определение координат ATA Overlay...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
ATA Оверлей (0)......................... : 0x160B7 : 0x0 : 0x0 (0x70)
ATA Оверлей (1)......................... : 0x160B7 : 0x0 : 0x89 (0x13)

Чтение ATA Overlay (0)...
Чтение ATA Overlay (0).................. : Ok

Чтение ATA Overlay (1)...
Чтение ATA Overlay (1).................. : Ok

Чтение App code...

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok

HDD SpinUp.............................. : Ok

Загрузка элементов boot SA...
Результат............................... : Ok
Определение параметров App code...
Определение параметров App code......... : Ok
Цилиндр App............................. : 0x15F7B
Длина App............................... : 0x238
Буфер App............................... : 0x60

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены
Чтение App code......................... : Ok

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok
ROM: GALAXY, S-6D 
Чтение ПЗУ.............................. : Ok

Результат............................... : Ok


Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены


Тест  : Чтение группы треков служебной зоны по PCHS через терминал
Начальный цилиндр........ : 0x155C0
Конечный цилиндр......... : 0x155C0
Шаг по цилиндрам......... : 0x2
Головка.................. : 0x0
SPT...................... : 0x280
Папка профиля HDD........ : H:\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 Galaxy2D\ST3320820AS-3.AAD-9QF9GWR0\Data\PCHSDump\

Ошибка ожидания завершения операции "Позиционирование (0x155C0 : 0x0)"!
Ответ накопителя :
Buzz

Ошибка ожидания завершения операции "Позиционирование (0x155C0 : 0x0)"!
Ошибка ожидания завершения операции "Позиционирование (0x155C0 : 0x0)"!
Чтение трека 0x155C0.................... : Error

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены


Тест  : Чтение группы треков служебной зоны по PCHS через терминал
Начальный цилиндр........ : 0x1561A
Конечный цилиндр......... : 0x1561A
Шаг по цилиндрам......... : 0x2
Головка.................. : 0x0
SPT...................... : 0x280
Папка профиля HDD........ : H:\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 Galaxy2D\ST3320820AS-3.AAD-9QF9GWR0\Data\PCHSDump\

Чтение трека 0x1561A.................... : Ok

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены


Тест  : Чтение группы треков служебной зоны по PCHS через терминал
Начальный цилиндр........ : 0x1561C
Конечный цилиндр......... : 0x1561C
Шаг по цилиндрам......... : 0x2
Головка.................. : 0x0
SPT...................... : 0x280
Папка профиля HDD........ : H:\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 Galaxy2D\ST3320820AS-3.AAD-9QF9GWR0\Data\PCHSDump\

Чтение трека 0x1561C.................... : Ok

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены


Тест  : Чтение группы треков служебной зоны по PCHS через терминал
Начальный цилиндр........ : 0x1561E
Конечный цилиндр......... : 0x1561E
Шаг по цилиндрам......... : 0x2
Головка.................. : 0x0
SPT...................... : 0x280
Папка профиля HDD........ : H:\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 Galaxy2D\ST3320820AS-3.AAD-9QF9GWR0\Data\PCHSDump\

Чтение трека 0x1561E.................... : Ok

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены


Тест  : Чтение группы треков служебной зоны по PCHS через терминал
Начальный цилиндр........ : 0x15622
Конечный цилиндр......... : 0x15622
Шаг по цилиндрам......... : 0x2
Головка.................. : 0x0
SPT...................... : 0x280
Папка профиля HDD........ : H:\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 Galaxy2D\ST3320820AS-3.AAD-9QF9GWR0\Data\PCHSDump\

Чтение трека 0x15622.................... : Ok


Тест  : Сохранение лоадера
Файл профиля HDD......... : H:\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 Galaxy2D\ST3320820AS-3.AAD-9QF9GWR0\Data\LDR\SgLDR.ldr
Будут сохранены.......... : ROM, App, CERT code, CERT tables, Ovl 0, Ovl 1, Stuff, DRV cfg

Чтение DRV cfg...
Чтение DRV cfg.......................... : Данное действие невозможно в Safe mode!

Результат............................... : Error

Ошибка получения карты буферов!
Попытка специального определения!
Ошибка получения карты буферов!
Попытка специального определения!
