Выбрано семейство....................... : Barracuda 7200.10 NHawk Plus
Выбрана модель.......................... : ST3250410AS
Модель по паспорту...................... : ST3250310AS                             

Текущие настройки утилиты устарели!

Загрузка значений настроек по умолчанию!
Для проверки и сохранения вызовите диалог "Настройки утилиты" и нажмите OK!

Определение скорости COM порта HDD...... : 9600


Скорость передачи данных по COM порту установлена в 921000


Тест  : Сохранение лоадера
Файл профиля HDD......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 NHawk Plus\ST3250310AS-3.AAA-6RY07GL3\Data\LDR\SgLDR.ldr
Будут сохранены.......... : ROM, App, CERT code, CERT tables, Ovl 0, Stuff, DRV cfg

Чтение DRV cfg...
Чтение DRV cfg.......................... : Ok

Чтение Stuff...
Определение координат Stuff...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
Результат............................... : Ok
Цилиндр Stuff........................... : 0x16943
Vendor Data start....................... : 0x14
PN...................................... : 100464932
Чтение Stuff............................ : Ok

Чтение CERT code...
 
Попытка загрузить CERT
Результат............................... : Ok
CERT Rev................................ : .11N
Идекс цилиндра CERT..................... : 0x32
Длина CERT.............................. : 0x428
 
Блок 0, 0x1693B : 0x0 : 0x0 (0x35C)
Определение следующего трека............ : Ok
Блок 1, 0x1693B : 0x1 : 0x0 (0xCC)
Чтение CERT code........................ : Ok

Чтение CERT tables...
Определение координат CERT tables...
Определение координат CERT tables....... : 0x1693D : 0x0 : 0xCC (0x17)
Чтение CERT tables...................... : Ok
 
Определение координат ATA Overlay...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
ATA Оверлей (0)......................... : 0x1693F : 0x0 : 0x0 (0x93)

Чтение ATA Overlay (0)...
Чтение ATA Overlay (0).................. : Ok

Чтение App code...

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok

HDD SpinUp.............................. : Ok

Загрузка элементов boot SA...
Результат............................... : Ok
Определение параметров App code...
Определение параметров App code......... : Ok
Цилиндр App............................. : 0x168ED
Длина App............................... : 0x238
Буфер App............................... : 0x60

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены
Чтение App code......................... : Ok

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok
ROM: NIGHTHAWKPLUS, S-20 
Чтение ПЗУ.............................. : Ok

Результат............................... : Ok

