Выбрано семейство....................... : Barracuda 7200.10 Galaxy2D
Выбрана модель.......................... : ST3250820AS
Модель по паспорту...................... : ST3250820AS                             
Определение скорости COM порта HDD...... : 9600


Скорость передачи данных по COM порту установлена в 921000


Тест  : Сохранение лоадера
Файл профиля HDD......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\Barracuda 7200.10 Galaxy2D\ST3250820AS-3.AAC-5QE0KX3W\Data\LDR\SgLDR.ldr
Будут сохранены.......... : ROM, App, CERT code, CERT tables, Ovl 0, Ovl 1, Stuff, DRV cfg

Чтение DRV cfg...
Чтение DRV cfg.......................... : Ok

Чтение Stuff...
Определение координат Stuff...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
Результат............................... : Ok
Цилиндр Stuff........................... : 0x15A54
Vendor Data start....................... : 0x14
PN...................................... : 100417448
Чтение Stuff............................ : Ok

Чтение CERT code...
 
Попытка загрузить CERT
Результат............................... : Ok
CERT Rev................................ : .0AP
Идекс цилиндра CERT..................... : 0x38
Длина CERT.............................. : 0x408
 
Блок 0, 0x15A4C : 0x0 : 0x0 (0x280)
Определение следующего трека............ : Ok
Блок 1, 0x15A4C : 0x1 : 0x0 (0x188)
Чтение CERT code........................ : Ok

Чтение CERT tables...
Определение координат CERT tables...
Определение координат CERT tables....... : 0x15A4E : 0x0 : 0x188 (0x17)
Чтение CERT tables...................... : Ok
 
Определение координат ATA Overlay...

Терминал : Определение границ служебной области...
Границы служебной области определены
ATA Оверлей (0)......................... : 0x15A50 : 0x0 : 0x0 (0x71)
ATA Оверлей (1)......................... : 0x15A50 : 0x0 : 0x89 (0x13)

Чтение ATA Overlay (0)...
Чтение ATA Overlay (0).................. : Ok

Чтение ATA Overlay (1)...
Чтение ATA Overlay (1).................. : Ok

Чтение App code...

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok

HDD SpinUp.............................. : Ok

Загрузка элементов boot SA...
Результат............................... : Ok
Определение параметров App code...
Определение параметров App code......... : Ok
Цилиндр App............................. : 0x159F2
Длина App............................... : 0x238
Буфер App............................... : 0x60

Терминал : Определение границ служебной области...
Детектирование границ служебной зоны по MUX
Границы служебной области определены
Чтение App code......................... : Ok

Инициализация Safe Mode...

Выключаем питание HDD

Включаем питание HDD
Переход в Safe mode..................... : Ok
ROM: GALAXY2D, S-6B 
Чтение ПЗУ.............................. : Ok

Результат............................... : Ok

