Detect Type ---------- OK 

Cyl Max: 160875

Head Count: 4

FW Wersion: FG002CC 

Vendor: TOSHIBA 

Model HDD: MK5055GSX  

Zone Table Read:.........OK

Physical Capasity: 983351225 = 468,90 Gb



G-List Def Count: 1932





--------------------------------- Task Begin --------------------------------

18.39.31

-----------------------------------------------------------------------------

Module: 33     Length: 1      Header: WC        Header RD: WC        Read OK    

Module: 34     Length: 1      Header: RC        Header RD: RC        Read OK    

Module: 44     Length: 1      Header: SG        Header RD: SG        Read OK    

Module: 56     Length: 1      Header: MN        Header RD: MN        Read OK    

Module: 91     Length: 1      Header: RR        Header RD: RR        Read OK    

Module: 92     Length: 1      Header: CO        Header RD: CO        Read OK    

Module: 93     Length: 1      Header: SA        Header RD: SA        Read OK    

Module: 94     Length: 1      Header: FH        Header RD: FH        Read OK    

Module: 95     Length: 1      Header: HT        Header RD: HT        Read OK    

Module: 97     Length: 1      Header: SR        Header RD: SR        Read OK    

Module: 98     Length: 1      Header: SO        Header RD: SO        Read OK    

Module: 9A     Length: 1      Header: SN        Header RD: SN        Read OK    

Module: 9B     Length: 1      Header: WO        Header RD: WO        Read OK    

Module: 9C     Length: 1      Header: HG        Header RD: HG        Read OK    

Module: A2     Length: 1      Header: SV        Header RD: SV        Read OK    

Module: A5     Length: 3      Header: RZ        Header RD: RZ        Read OK    

Module: A6     Length: 1      Header: HE        Header RD: HE        Read OK    

Module: A7     Length: 1      Header: SE        Header RD: SE        Read OK    

Module: A8     Length: 1      Header: KT        Header RD: KT        Read OK    

Module: A9     Length: 1      Header: BW        Header RD: BW        Read OK    

Module: AA     Length: 3      Header: TO        Header RD: TO        Read OK    

Module: AB     Length: 1      Header: PT        Header RD: PT        Read OK    

Module: AE     Length: 1      Header: HC        Header RD: HC        Read OK    

Module: AF     Length: 2      Header: DH        Header RD: DH        Read OK    

Module: B1     Length: 1      Header: WN        Header RD: WN        Read OK    

Module: B3     Length: 1      Header: FT        Header RD: FT        Read OK    

Module: B5     Length: 1      Header: CS        Header RD: CS        Read OK    

Module: B6     Length: 1      Header: MS        Header RD: MS        Read OK    

Module: B7     Length: 10     Header: CA        Header RD: CA        Read OK    

Module: B8     Length: 10     Header: CB        Header RD: CB        Read OK    

Module: B9     Length: 10     Header: CC        Header RD: CC        Read OK    

Module: BA     Length: 10     Header: CD        Header RD: CD        Read OK    

Module: BB     Length: 16     Header: SH        Header RD: SH        Read OK    

Module: BD     Length: 4      Header: ZF        Header RD: ZF        Read OK    

Module: BE     Length: 1      Header: NS        Header RD: NS        Read OK    

Module: C1     Length: 1      Header: GO        Header RD: GO        Read OK    

Module: C3     Length: 1      Header: AT        Header RD: AT        Read OK    

Module: C4     Length: 1      Header: DL        Header RD: DL        Read OK    

Module: C5     Length: 1      Header: VC        Header RD: VC        Read OK    

Module: C6     Length: 1      Header: VG        Header RD: VG        Read OK    

Module: C7     Length: 1      Header: PO        Header RD: PO        Read OK    

Module: C8     Length: 1      Header: HM        Header RD: HM        Read OK    

Module: C9     Length: 1      Header: OV        Header RD: OV        Read OK    

Module: CA     Length: 1      Header: O0        Header RD: OO        Read OK    

Module: CB     Length: 1      Header: DP        Header RD: DP        Read OK    

Module: CC     Length: 1      Header: HB        Header RD: HB        Read OK    

Module: CD     Length: 1      Header: LO        Header RD: LO        Read OK    

Module: CE     Length: 1      Header: PE        Header RD: PE        Read OK    

Module: CF     Length: 1      Header: GP        Header RD: GP        Read OK    

Module: D0     Length: 1      Header: AU        Header RD: AU        Read OK    

Module: D1     Length: 1      Header: FR        Header RD: FR        Read OK    

Module: D2     Length: 5      Header: ZE        Header RD: ZE        Read OK    

Module: DD     Length: 16     Header: None      Header RD: 00        Read OK    

------------------------------- Task Completed ------------------------------

18.39.35

-------------------------------- ALL Module OK ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------







HDD FW INFO:

-----------------------------------------------------------------------------

Family: 25-xx55GSX

Model: TOSHIBAMK5055GSX

SA Cyl: 128

SA SPT: 2045

FW Version: FG002CC

Head Count: 4

-----------------------------------------------------------------------------





Action: G-List Size.............................................. OK!


