Здесь собраны ответы на популярные вопросы по программе HDDScan
Ответы разбиты по группам

ИНТЕРФЕЙС
1. задержки подобраны исходя из размера блока для тестирования в 256-ть секторов
2. верификация может не идти с блоком для тестирования больше 256-ти, это ограничение Windows
3. для USB-девайсов функция Verify обычно работает неправильно
4. функция Erase прописывает девайс паттерном, будте внимательны, не сотрите свои данные, после стирания восстановить их будет невозможно
5. могут неопределяться девайсы или часть функций может не работать, если включена мониторилка типа DTemp или Speedfan 
6. на графике работает Zoom если левой кнопкой мыши выделить участок графика сверху-вниз он "увеличится", если снизу-вверх - уменьшится, правая кнопка мыши двигает график в произвольных направлениях

SMART
1. SMART не отображается для некоторых USB и FireWire дисков
2. SMART для SCSI-HDD пока не полный
3. для IDE, если все атрибуты в норме они будут зеленого цвета, желтым подсвечиваются наиболее критичные атрибуты, значение которых отошло от нормы, красным подсвечиваются атрибуты значение которых сильно отошло от нормы
4. если у Вас помечен желтым атрибут 199, поменяйте шлейф (значение RAW атрибута это не уменьшит, но дальнейшее увеличение должно прекратиться, если же нет, то у винта серьезные проблемы)
5. если у Вас помечен желтым атрибут 5, то на винте появились бэд-сектора, которые были скрыты в G-List
6. если у Вас помечены желтым атрибуты 196, 197, 198, то на винте появились кандидаты в бэд-сектора
7. если у Вас помечены желтым атрибуты 191, 221, то сработал датчик удара
8. если у Вас помечены желтым, а тем более красным, атрибуты 190, 194, 231, то поставьте охлаждение на винчестер
9. для того чтобы нормально посмотреть сохраненные в файл SMART-атрибуты, поставьте шрифт Courier



ДРУГОЕ
1. вкладка IDE features не будет отображаться для винтов подключенных на дополнительные PCI, некоторые USB/FireWire,  IDE и RAID-контроллеры, это связано с тем, что они не отрабатывают API-команду которую использует программа
2. если диск не поддерживает какую либо функцию, то во вкладке IDE features будет написано, например : "Automatic Acoustic Management not Supported" и кнопки будут заблокированы
3. некоторые винчестеры Seagate по умолчанию не поддерживают AAM и APM

КОМАНДНАЯ СТРОКА
1. используется для запуска HDDScan в полуавтоматическом режиме для реализации некоторых функций
2. в этом режиме программа будет работать в скрытом режиме
3. параметры :
первый параметр всегда должен быть номером физического диска например 0,1,2 и т.д. в программе этот номер 	обозначается как Drive 0,Drive 1,Drive 2 и т.д., если первый параметр отличается от числа, то будет выведено окно помощи
последующие параметры кроме параметры -mail могут идти в любом порядке
-S		получение S.M.A.R.T. параметров и запись их в файл SMART.txt
-AAM x		регулировка режима AAM, x можно задавать от 0 до 255, 
		но реальные значения для AAM от 128 до 254, 
		128 -	  минимальный уровень шума
		129-253 - промежуточное значения для AAM
		254 - 	  максимальная производительность
		если задать 0, то программа выключит AAM
-APM x		регулировка режима APM, x можно задавать от 0 до 254
		1 -	  минимальное энергопотребление с переходом в режим StandBy
		2-127 -	  энергопотребление с переходом в режим StandBy
		128 -	  минимальное энергопотребление без перехода в режим StandBy
		128-253 - энергопотребление без перехода в режим StandBy
		254 -	  максимальная производительность
		если задать 0, то программа выключит APM
-PM x		установка Power Management timer, 
		зависимость таймера от параметра нелинейная
		0 -	  выключает таймер
		1-240 -	  значение умноженное на 5 задает время в секундах
		241-251 - значение минус 240 и умноженое на 30 задает время в минутах
		252 - 	  21 минута
		253 -	  период между 8 и 11 часами
		254 - 	  зарезервировано
		255 -	  21 минута 15 секунд
-V x y z	запуск верификации поверхности, 
		x - начальный LBA, 
		y - конечный LBA, может принимать значения MAX для максимального LBA
		z - размер блока для тестирования в секторах
-R x y z	запуск чтения поверхности, 
		x - начальный LBA, 
		y - конечный LBA, может принимать значения MAX для максимального LBA
		z - размер блока для тестирования в секторах
-Mail x		этот параметр обязательно должен быть последним !
		используется для отправки отчета по e-mail
		настройки берутся из файла mail.ini, 
		если удалить этот файл, то программа создаст шаблон файла
		x - битовая карта
		bit 0 - если установлен, то в отчет добавится лог HDDScan.log
		bit 1 - если установлен, то в отчет добавится содержимое SMART.txt
		bit 3 и bit 2 - задает уровень срабатывания
			00 - всегда отправлять отчет
			01 - отправлять, если при сканировании найдены нестабильные секторы
			10 - отправлять, если при сканировании найдены бэд-секторы

пример: HDDScan 0 -AAM 0 -PM 0 -APM 0 -v 0 10000 256 -r 2000000 3000000 64 -s mail 7
расшифровка:
- использовать диск 0
- выключить AAM
- выключить PM таймер
- выключить APM
- делать верификацию с LBA 0 до LBA 10000 с размером блока 256 секторов
- делать тест чтения с LBA 2000000 до LBA 3000000 с размером блока 64 сектора
- получить S.M.A.R.T. параметры диска 0
- отправить e-mail, по адресу описанному в mail.ini, если найдены нестабильные секторы, в отчет включать лог HDDScan.log и файл SMART.txt
4. расшифровка файла mail.ini
[MAIL]			- секция MAIL, ее название менять нельзя
Server=smtp.mail.ru	- имя почтового сервера к которому будет происходить подключение
Address=test@mail.ru	- почтовый адрес на который будет отправляться отчет
Port=2525		- порт на сервере на который будет коннектиться клиент (обычно 25)
Authentication=NO	- требует ли SMTP-сервер авторизацию, возможные значения Yes, No
Login=NO		- логин, требуется если авторизация равна Yes
Password=NO		- пароль, требуется если авторизация равна Yes
Subject=HDDScan warning	- тема письма, включает любой текст, отображается в поле "Тема" в письме