

Test  : ROM reading (terminal)
ROM file type............ : Programmator image
HDD profile file......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!profiles\SeagateBara\U Series X\ST310014A-3.09-5JRFVVTX\Data\ROM\ROM.bin
Result.................................. : Ok



Test  : Data buffers reading (terminal)
Starting block........... : 0x0
Amount................... : 0x1F
HDD profile file......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\U Series X\ST310014A-3.09-5JRFVVTX\Data\RAMDump\Data Buff 0x00000000 (0x0000001F).dmp
Result.................................. : Ok



Test  : RAM reading (by terminal)
Starting address......... : 0x0
Amount................... : 0xFF
HDD profile file......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\U Series X\ST310014A-3.09-5JRFVVTX\Data\RAMDump\RAM 0x00000000 (0x000000FF).dmp
Result.................................. : Ok


Terminal : Detecting SA bounds...
SA bounds defined


Test  : Reading SA surface by PCHS (terminal)
Location (PCHS).......... : 0x95 : 0x0 : 0x0
Amount................... : 0x240
HDD profile file......... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\U Series X\ST310014A-3.09-5JRFVVTX\Data\PCHSDump\PCHS 0x000095_0x00_0x0000(0x0240).chs
Result.................................. : Error


Buffers reading terminated by user
Read up key module
Result.................................. : Error
SDLD : data block acception impossible (reply timeout)


Test  : Reading key modules
HDD profile forlder...... : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SeagateBara\U Series X\ST310014A-3.09-5JRFVVTX\Data\ModDir\
Reading module by key 9................. : Error
Terminal : error reading key module
HDD reply :

    Code - CF  Track 000095.0.040  Sns F75  Rty F7FF.67.80  Rtf 1004

Description............................. : Err CF -> Cert test failed

Modules reading process completed
